Vibracinio treniruoklio „VibroAction“ diržo

VARTOTOJO VADOVAS

BENDROJI DALIS

Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote, kaip naudotis panašaus tipo prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje. Išsaugokite instrukciją, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti ateityje. Taip pat rekomenduojame iki garantinio aptarnavimo laikotarpio pabaigos išsaugoti originalią pakuotę, kasos čekį ir garantinį taloną. Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje.

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sumažėjusiomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.

Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino. Nenardinkite maitinimo laido ir kištuko į vandenį, nelaikykite jų drėgmėje. Nepurkškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite prietaisu pramoninėje aplinkoje ar lauke. Šalia prietaiso nenaudokite aerozolių. Jeigu prietaisu nesinaudosite, padėkite jį ten, kur negalėtų pasiekti vaikai. Jeigu prietaisas į vaiko rankas pateks be suaugusiojo priežiūros, vaikas gali susižeisti arba sugadinti prietaisą. Kai prietaisu nesinaudojate, jį paliekate be priežiūros, prieš surinkdami, išardydami ar valydami, visuomet ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. Nestatykite prietaiso šalia atviros ugnies ar prietaisų bei įrenginių, kurie gali būti šilumos šaltiniais. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, jokiu būdu nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido - galite sugadinti laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos. Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasiliekame teisę daryti šiuos pakeitimus.

APIE „VIBROACTION“ MASAŽINĮ DIRŽĄ

Atlikite atpalaiduojantį masažą, atsikratydami bjauraus celiulito. Jis tonizuoja ir formuoja jūsų kūną be jokios mankštos. Tai saugus ir nebrangus masažo būdas. Pamatykite rezultatus vos per kelias dienas.

Labai efektyvu liekninti kiekvieną kūno dalį – pilvą, pečius, šlaunis, kojas, rankas, klubus ir nugarą. Tai naudinga virškinimui, vidurių užkietėjimui, atsipalaidavimui ir kūno rengybai. Jis turi 5 skirtingus intensyvumo lygius, taip pat automatinį režimą. Tai išlaiko jūsų odą tvirtą ir elastingą. Naudinga liekninti tam tikras kūno dalis, tokias kaip pilvas, kojos, rankos, deginti papildomus riebalus ir išlaikyti odą tvirtą bei elastingą. Diržas pašalina riebalus naudojant jį vos kelias minutes per dieną! Jame naudojama virpesių vibro technologija. Jis gali būti naudojamas tiek rankiniu, tiek automatiniu režimu. Lengvai naudojamas su patogiu nuotolinio valdymo pulteliu.

Diržas yra minkštas, patogus, reguliuojamas ir lengvas, todėl patogus naudoti. Nuotolinio valdymo pultas lengvam valdymui ir prieinamam naudojimui.

KOMPLEKTACIJA

1 x diržas ir valdymo valdymo pultelis;

1x krovimo laidas;

1 x nešiojimo krepšys;

1 x matavimo juosta;

1 x dietos knygelė (anglų kalba);

1 x vartotojo vadovas (anglų kalba).

VIBRACIJOS NAUDA

Viboracinės vibracijos prasiskverbia per odą ir padeda išlaikyti odą elastingą ir tvirtą liesti;

Vibracija suaktyvina ir pagerina kraujotaką, kuri padeda pašalinti celiulitą;

Vibracija naudoja galingą aukšto dažnio masažą;

Padeda pašalinti riebalus, kurie vėliau pašalinami per limfinę sistemą.

DIRŽO UŽSIDĖJIMAS

Atskirkite dvi galines tvirtinimo sistemos dalis.

Apvyniokite diržą aplink tą kūno dalį kurią norite masažuoti, susekite diržus taip, kad jie tvirtai priglustų prie Jūsų kūno.

Įjunkite įrenginį į elektros tinklą.

VALDYMO PULTELIO NAUDOJIMAS

Kai įrenginys prijungtas prie elektros tinklo, paspauskite valdymo pultelio mygtuką ĮJUNGTI/IŠJUNGTI (angl. ON/OFF). Išgirsite pyptelėjimą ir raudona maitinimo lemputė valdymo skydelyje užsidegs nurodydama, kad diržas yra paruoštas naudoti.

Dabar galite pasirinkti vieną iš dviejų darbo režimų: automatinis arba rankinis.

Automatinis režimas

Automatinis režimas susideda iš vibracijos ritmų derinio, specialiai sukurto tam, kad kiekvienas diržo naudojimas būtų maloni patirtis.

Vieną kartą paspauskite režimo (angl. „Mode“) mygtuką pultelio valdymo skydelyje, kad įjungtumėte automatinį režimą. Valdymo skydelyje užsidegs raudona automatinė lemputė rodanti, kad automatinis režimas buvo įjungtas. Automatinis režimas susideda iš vibracijos ritmų pasirinkimo ir derinio, suteikiančio visus vibracinio masažo privalumus.

Reguliuoti intensyvumą galite paspausdami mygtuką „+“, kad padidintumėte intensyvumą, o „-“ mygtuką, kad sumažintumėte.

Rankinis režimas

Rankinis režimas susideda iš vieno pastovaus vibracijos ritmo, specialiai sukurto tam, kad būtų lengva pasirinkti tinkamą intensyvumą kiekvienai akimirkai ir poreikiams.

Du kartus paspauskite režimo (angl. „Mode“) mygtuką, kad įjungtumėte rankinį režimą. Nuotolinio valdymo pultelyje užsidegs raudona rankinio valdymo lemputė rodanti, kad rankinis režimas buvo įjungtas. Tereikia paspausti „+“ mygtuką, kad padidintumėte intensyvumą, arba „-“ mygtuką, kad sumažintumėte.

Galite pereiti iš vieno režimo į kitą paspausdami režimo (angl. „Mode“) mygtuką.

Diržas automatiškai išsijungia po 30 minučių naudojimo.

Baigę paspauskite ĮJUNGTI/IŠJUNGTI (angl. ON/OFF) mygtuką ir lemputė užges. Dabar galite atjungti įrenginį nuo elektros tinklo.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Diržui praktiškai nereikia valymo ir priežiūros. Jei jums reikia nuvalyti diržą tai galite atlikti su minkšta drėgna šluoste. Prieš valydami įsitikinkite, kad prietaisas yra visiškai atjungtas nuo elektros tinklo.